{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Rivestimento","Colore","","","","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato"]
["","Materiale","","","","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","350","450","450"]
["","","","Larghezza","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Profondità","mm","662","900","900"]
["Peso","Unità","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Altezza a soffitto richiesta >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medio","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Riscaldamento","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medio","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Prevalenza","","Alta","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","Bassa","Pa","150","250","250"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Riscaldamento","","Bassa","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Drain","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Sistemi di controllo","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nome","","","","V3","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Note","","","","","(1) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica con correzioni.","(1) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica con correzioni.","(1) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica con correzioni."]
["","","","","","(2) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(2) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(2) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità."]
["","","","","","(3) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(3) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(3) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","","(5) - Per maggiori dettagli, consultare lo schema elettrico, la targhetta e il manuale di installazione.","(5) - Per maggiori dettagli, consultare lo schema elettrico, la targhetta e il manuale di installazione.","(5) - Per maggiori dettagli, consultare lo schema elettrico, la targhetta e il manuale di installazione."]