{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","12.0","12.0 (3)","12.0"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","4.35","4.35 (6)","4.35"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","965.517","","965.517"]
["","Capacità","Pdesign","kW","12.00","","12.00"]
["","Classe di efficienza energetica","","","C","","C"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","7.60","","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81 (6)","3.81"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,791","","2,791"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","1,600","1,870","1,870"]
["","EER","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51","3.51"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","B","B","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","13.5","13.5 (4)","13.5"]
["Note","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di 500 ore di esercizio all'anno a pieno carico (condizioni nominali)","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["","","","","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Classe energetica: dalla classe A (più efficiente) alla classe G (meno efficiente)","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]
["","","","","","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(5) - Il consumo energetico annuale è conforme alla direttiva 2002/31/CE sulla classificazione energetica"]
["","","","","","(6) - I valori SEER e SCOP sono conformi alla norma europea EN 14825"]
["","","","","","(7) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]