{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB","FDQ125C5VEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Alta","dBA","40","40"]
["","","Bassa","dBA","33","33"]
["","Raffrescamento","Bassa","dBA","33","33"]
["","","Alta","dBA","40","40"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","Nom.","kW","12.5","12.5 (1)"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","DE","mm","9.52","9.52"]
["","Gas","DE","mm","15.9","15.9"]
["","Scarico","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","Nom.","kW","","0.35"]
["","Riscaldamento","Nom.","kW","","0.35"]
["Altezza a soffitto richiesta >","mm","","","350","350"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","dBA","66","66"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","1,400","1,400"]
["","","Profondità","mm","700","700"]
["","","Altezza","mm","300","300"]
["Rivestimento","Materiale","","","Acciaio zincato"]
["","Colore","","","Not painted","Non verniciato (zincato)"]
["Peso","Unità","","kg","45","45"]
["Ventilatore","Prevalenza","Alta","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Prevalenza di scarico condensa","mm","","","625","625"]
["Pannello decorativo","Peso","","kg","6.5","6.5"]
["","Modello","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Dimensioni","Altezza","mm","55","55"]
["","","Profondità","mm","500","500"]
["","","Larghezza","mm","1,500","1,500"]
["","Colore","","","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","Nom.","kW","14.0","14.0 (2)"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50/60","50/60"]
["","Nome","","","VE","VE"]
["","Tensione","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","(1) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU; temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(2) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(3) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","(4) - Categoria unità PED: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore."]
["","","","","(5) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m (in orizzontale), dislivello: 0m","(5) - Categoria unità PED: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC"]