{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / 2MXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM50F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM50F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","5.0","5.0","5.00","5.00","5.0","5.0","5.00","5.0","5.00","5.00"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","780","770","769","712","761","713","779","704","760","704"]
["","EER","","","3.21","3.25","3.25","3.51","3.29","3.51","3.21","3.55","3.29","3.55"]
["","COP","","","3.66","3.64","3.64","3.61","3.62","3.61","3.66","3.61","3.62","3.61"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","5.60","5.60","","","5.60","5.60","","5.60"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015.","(1) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015.","(1) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","5.60","5.60","","","5.60","","5.60","5.60"]
["Note","","","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]