{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / RXM50N2V1B","FDXM60F3V1B / RXM60N2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","","1.70"]
["","Nom.","","kW","","6.00"]
["","Max.","","kW","","6.50"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","","1.70"]
["","Nom.","","kW","","7.00"]
["","Max.","","kW","","7.10"]
["Efficienza nominale","EER","","","","2.93"]
["","COP","","","","3.21"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","","1,024"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","C"]
["","","Riscaldamento","","","C"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","6.00"]
["","SEER","","","","5.56"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","378"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.80"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","1,693"]
["Note","","","","","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Outdoor unit","","","","RXM50N2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.70"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","5.00"]
["","Max.","","kW","5.30"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","1.70"]
["","Nom.","","kW","5.80"]
["","Max.","","kW","6.00"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.06"]
["","COP","","","3.10"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","816"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","B"]
["","","Riscaldamento","","D"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","5.00"]
["","SEER","","","5.77"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","303"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","4.00"]
["","SCOP/A","","","3.93"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","3.55"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","1424"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","A+++ ~ D"]