{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B","FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","2.40","3.40"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","5.63","5.21"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","149","228"]
["","Capacità","Pdesign","kW","2.40","3.40"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","2.60","2.90"]
["","SCOP/A","","","4.24","3.88"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","858","1,047"]
["Piping connections","Liquido","DE","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","DE","mm","9.50","9.50"]
["","Scarico","DE","mm","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.74","2.96"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","321","574"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","B"]
["","","Riscaldamento","","A","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]