{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZAG100M7Y1B"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","","","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","","","","","10.5","10.2","9.04","8.62","9.44"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","316","327","368","386","352"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","","","","","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.85","4.84","4.73","4.54","4.63"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","","","","A++","A++","A++","A+","A++"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","2,252","2,256","2,309","2,405","2,359"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Note","","","","","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Outdoor unit","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","A++","A++","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80"]
["","SEER","","","","7.80","7.58","6.55"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","305","314","363"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","A+","A+","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","4.70","4.70","4.70"]
["","SCOP/A","","","","4.43","4.33","4.32"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","1485","1520","1523"]