{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG71M2V1B","FHA71AVEB / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZASG100M7V1B"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","7.33","5.95"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","325","400"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","6.80"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A++","A+"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","4.38","3.90"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","1,438","1,616"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Note","","","","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Unità esterna","","","","","","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","","","9.50","9.50"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","10.8","10.8"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","","A++","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","7.26","5.79"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","458","574"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","","A+","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","4.02","3.92"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","2090","2143"]