{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RR-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RR71B8V3B","FHQ100CAVEB / RR100B8V3B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","DE","mm","9.52","9.52"]
["","Gas","DE","mm","15.9","15.9"]
["","Scarico","DE","mm","26","26"]
["Efficienza nominale","EER","","","2.63","2.61"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","1,350","1,875"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","D","D"]
["Note","","","","(1) - Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di 500 ore di esercizio all'anno a pieno carico (condizioni nominali)","(1) - Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di 500 ore di esercizio all'anno a pieno carico (condizioni nominali)"]
["","","","","(2) - Classe energetica: dalla classe A (più efficiente) alla classe G (meno efficiente)","(2) - Classe energetica: dalla classe A (più efficiente) alla classe G (meno efficiente)"]
["","","","","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(4) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(4) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]