{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXC-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXC25AV1B","FTXC35AV1B","FTXC50AV1B","FTXC60AV1B"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","Funzionamento silenzioso","dBA","21","22","32","33"]
["","","Altissimo","dBA","41","42","44","46"]
["","","Bassa","dBA","29","30","35","37"]
["","","Alta","dBA","40","41","40","43"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["","Manuale d’uso","","","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso"]
["","Telecomando ad infrarossi","","","Telecomando ad infrarossi","Telecomando ad infrarossi","Telecomando ad infrarossi","Telecomando ad infrarossi"]
["","Batterie","","","Batterie","Batterie","Batterie","Batterie"]
["","Supporto del telecomando","","","Supporto del telecomando","Supporto del telecomando","Supporto del telecomando","Supporto del telecomando"]
["","Piastra di montaggio","","","Piastra di montaggio","Piastra di montaggio","Piastra di montaggio","Piastra di montaggio"]
["","Filtri all'apatite di titanio","","","Filtri all'apatite di titanio","Filtri all'apatite di titanio","Filtri all'apatite di titanio","Filtri all'apatite di titanio"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","DE","mm","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Scarico","","","OD16,5","OD16,5","OD16,5","OD16,5"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","Nom.","kW","693","1,060","1,668","1,931"]
["","Riscaldamento","Nom.","kW","700","950","1,550","1,680"]
["Sound power level","Raffrescamento","","dBA","53","54","55","61"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","859","859","1,124","1,124"]
["","","Profondità","mm","209","209","237","237"]
["","","Altezza","mm","288","288","310","310"]
["Rivestimento","Materiale","","","Polistirene ad alto impatto","Polistirene ad alto impatto","Polistirene ad alto impatto","Polistirene ad alto impatto"]
["","Colore","","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco"]
["Peso","Unità","","kg","9.0","9.0","14.0","14.0"]
["Ventilatore","Prevalenza","Alta","Pa","0","0","0","0"]
["","","Nom.","Pa","0","0","0","0"]
["","","Bassa","Pa","0","0","0","0"]
["","","Altissimo","Pa","0","0","0","0"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50","50","50","50"]
["","Nome","","","V1","V1","V1","V1"]
["","Tensione","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]