{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-D / RXF-D9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF60D2V1B / RXF60D5V1B9","FTXF71D2V1B / RXF71D5V1B9"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.7","2.3"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","6","7.1"]
["","Max.","","kW","7","7.3"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","6.4","8.2"]
["","Max.","","kW","8","9"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.25","2.56"]
["","COP","","","3.93","3.15"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","923","1387"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","E"]
["","","Riscaldamento","","A","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A++","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6","7.1"]
["","SEER","","","6.15","5.15"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","342","483"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A+","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","4.8","6.2"]
["","SCOP/A","","","4.06","3.81"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","4.24","5.02"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","1654","2275"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]