{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-N / 3MXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / 3MXM40A2V1B8","FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 3MXM68A2V1B8","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 3MXM68A2V1B8","FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / 3MXM68A2V1B8","FTXM20N2V1B / FTXM50N2V1B / 3MXM68A2V1B8","FTXM25N2V1B / FTXM42N2V1B / 3MXM68A2V1B8"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","4.00","5.00","6.8","6.5","6.8","6.8","6.7"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","4.60","6.80","8.60","8.20","8.60","8.60","8.30"]
["Efficienza nominale","EER","","","4.76","4.85","3.94","4.01","3.85","3.59","3.74"]
["","COP","","","4.73","4.45","3.81","4.49","4.38","3.82","3.95"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","420","515","863","810","883","947","896"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A+++","A+++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","4.00","5.00","6.80","6.50","6.80","6.80","6.70"]
["","SEER","","","8.53","8.59","6.97","7.76","7.71","6.75","6.94"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","164","204","342","294","309","352","338"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A+","A+","A+","A+","A+","A","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","4.80","4.80","4.80","5.30","5.30","4.50","4.30"]
["","SCOP/A","","","4.25","4.38","4.00","4.09","4.10","3.90","3.86"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","3.60","3.90","3.73","4.21","4.21","3.55","3.41"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","1,582","1,533","1,680","1,814","1,807","1,612","1,559"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]