{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-N / 4MXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM50N2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM25N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM60N2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM35N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / 4MXM80A2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","6.8","6.5","6.8","6.7","6.8","8.00","7.40","7.40","7.70","7.40"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","7.71","7.76","6.75","6.94","6.97","6.93","7.07","6.73","6.52","7.40"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","309","294","352","338","342","405","370","387","417","351"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","6.50","6.80","6.70","6.80","8.00","7.40","7.40","7.70","7.40"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","5.30","5.30","4.50","4.30","4.80","5.37","5.37","4.27","4.27","6.23"]
["","SCOP/A","","","4.10","4.09","3.90","3.86","4.00","4.34","4.31","4.33","4.23","4.56"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A+","A","A","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","1,807","1,814","1,612","1,559","1,680","1,732","1,744","1,382","1,413","1,913"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","883","810","947","896","863","1,125","977","1,079","1,236","887"]
["","EER","","","3.85","4.01","3.59","3.74","3.94","3.56","3.79","3.43","3.11","4.17"]
["","COP","","","4.38","4.49","3.82","3.95","3.81","4.08","4.02","3.73","3.56","4.58"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A","A","A","A","A","A","B","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A","A","A","A","A","A","B","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","8.60","8.20","8.60","8.30","8.60","9.40","9.30","9.30","9.00","9.60"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]