{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-N / 5MXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM42N2V1B / FTXM50N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM42N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM71N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM50N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM42N2V1B / 5MXM90N2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","7.55","6.85","7.17","7.18","6.84","7.29","7.18"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","366","411","391","392","410","387","391"]
["","Capacità","Pdesign","kW","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","6.46","5.20","5.60","6.46","4.50","6.46","5.60"]
["","SCOP/A","","","4.50","4.21","4.35","4.20","4.26","4.34","4.36"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,010","1,731","1,803","2,152","1,478","2,083","1,799"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","940","1,199","1,077","1,073","1,202","1,047","1,075"]
["","EER","","","4.15","3.34","3.71","3.73","3.33","3.82","3.72"]
["","COP","","","4.58","3.74","4.08","3.99","3.69","4.28","4.09"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]