{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-N / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM42N2V1B / RXM42N2V1B","FTXM50N2V1B / RXM50N2V1B","FTXM60N2V1B / RXM60N2V1B","FTXM71N2V1B / RXM71N2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.70","1.70","1.90"]
["","Max.","","kW","5.00","5.30","6.70"]
["","Nom.","","kW","4.20","5.00","6.00"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.75","3.68","3.39"]
["","COP","","","4.12","4.00","3.61"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","5.40","5.80","7.00"]
["","Min.","","kW","1.70","1.70","1.70"]
["","Max.","","kW","6.00","6.50","8.00"]
["Note","","","","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","(2) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Outdoor unit","","","","","","","RXM71N2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","","","","2.30"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","","","","7.10"]
["","Max.","","kW","","","","8.50"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","","","","8.20"]
["","Max.","","kW","","","","10.20"]
["Efficienza nominale","EER","","","","","","3.03"]
["","COP","","","","","","3.19"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","","","","1172"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","","","B"]
["","","Riscaldamento","","","","","D"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","","","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","7.10"]
["","SEER","","","","","","6.20"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","401"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","","","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","","4.10"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","","","","5.01"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","2115"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","","","A+++ ~ D"]