{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB / RZAG71M7Y1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZAG100M7Y1B","FUA100AVEB / RZAG100M7Y1B","FUA125AVEB / RZAG125M7Y1B"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","6.89","8.82","6.42","6.39"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","345","377","518","1,136"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","12.1"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A++","A+++","A++"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","4.70","7.80","7.80","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.28","4.73","4.50","4.26"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A++","A+"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","1,537","2,309","2,427","3,129"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)"]
["Note","","","","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]