{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RR-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RR71B8V3B","FUQ100CVEB / RR100B8V3B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)"]
["Efficienza nominale","EER","","","2.63","2.61"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","1,350","1,915"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","D","D"]
["Note","","","","(1) - Classe energetica: dalla classe A (più efficiente) alla classe G (meno efficiente)","(1) - Classe energetica: dalla classe A (più efficiente) alla classe G (meno efficiente)"]
["","","","","(2) - Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di 500 ore di esercizio all'anno a pieno carico (condizioni nominali)","(2) - Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di 500 ore di esercizio all'anno a pieno carico (condizioni nominali)"]
["","","","","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU; temperatura esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale); dislivello: 0m","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU; temperatura esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale); dislivello: 0m"]
["","","","","(4) - in conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-11, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata unicamente ad una fonte di alimentazione con Zsys (impedenza del sistema) ≤ Zmax.","(4) - in conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-11, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata unicamente ad una fonte di alimentazione con Zsys (impedenza del sistema) ≤ Zmax."]
["","","","","(5) - Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A","(5) - Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A"]
["","","","","(6) - Impedenza del sistema","(6) - Impedenza del sistema"]
["","","","","(7) - Dispositivo conforme a EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(7) - Dispositivo conforme a EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","(8) - Potenza cortocircuito","(8) - Potenza cortocircuito"]
["","","","","(9) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(9) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]