{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Alta","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["","","Bassa","dBA","35","39","40"]
["","Raffrescamento","Bassa","dBA","35","39","40"]
["","","Alta","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["","Manuale d’uso","","","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso"]
["","Dichiarazione di conformità","","","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico"]
["","Fascetta metallica","","","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione"]
["","Fascette","","","Fascette","Fascette","Fascette"]
["","Fascetta rondella","","","Fascetta rondella","Fascetta rondella","Fascetta rondella"]
["","Isolamento giunti e materiale sigillante","","","Isolamento giunti e materiale sigillante","Isolamento giunti e materiale sigillante","Isolamento giunti e materiale sigillante"]
["","Curva a gomito","","","Curva a gomito","Curva a gomito","Curva a gomito"]
["","Schema di installazione","","","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione"]
["","Materiale bloccante","","","Materiale bloccante","Materiale bloccante","Materiale bloccante"]
["","Tubazione a L","","","Tubazione a L","Tubazione a L","Tubazione a L"]
["","Viti","","","Viti","Viti","Viti"]
["","Tessuto non tessuto","","","Tessuto non tessuto","Tessuto non tessuto","Tessuto non tessuto"]
["Sistemi di controllo","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Piping connections","Liquido","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","dBA","59","64","65"]
["","Riscaldamento","","dBA","59","64","65"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","950","950","950"]
["","","Profondità","mm","950","950","950"]
["","","Altezza","mm","198","198","198"]
["Rivestimento","Materiale","","","Resina","Resina","Resina"]
["","Colour","","","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante"]
["Peso","Unità","","kg","25","26","26"]
["Prevalenza di scarico condensa","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Nome","","","VE","VE","VE"]
["","Tensione","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]