{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Alta","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["","","Bassa","dBA","38","44","46","48"]
["","Raffrescamento","Bassa","dBA","38","44","46","48"]
["","","Alta","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["Accessori standard","Manuale d’uso","","","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso"]
["","Manuale di installazione","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["","Staffa di montaggio","","","Staffa di montaggio","Staffa di montaggio","Staffa di montaggio","Staffa di montaggio"]
["","Protezione foro in gomma","","","Protezione foro in gomma","Protezione foro in gomma","Protezione foro in gomma","Protezione foro in gomma"]
["","Boccola","","","Boccola","Boccola","Boccola","Boccola"]
["","Isolante per il collegamento","","","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento"]
["","Coperchio","","","Coperchio","Coperchio","Coperchio","Coperchio"]
["","Fascette","","","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette"]
["","Viti","","","Viti","Viti","Viti","Viti"]
["","Schema di installazione","","","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione"]
["","Materiale anticondensa","","","Materiale anticondensa","Materiale anticondensa","Materiale anticondensa","Materiale anticondensa"]
["","Cavo telecomando","","","Cavo telecomando","Cavo telecomando","Cavo telecomando","Cavo telecomando"]
["Sistemi di comando","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Scarico","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Riscaldamento","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","dBA","55","62","63","65"]
["","Riscaldamento","","dBA","55","62","63","65"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","600","600","600","600"]
["","","Profondità","mm","270","350","350","350"]
["","","Altezza","mm","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Rivestimento","Colore","","","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante"]
["Peso","Unità","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]