{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":13,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5TV1B","FWF02B7TV1B","FWF03B5TV1B","FWF03B7TV1B","FWF04B5TV1B","FWF04B7TV1B","FWF05B7TV1B","FWF05B5TV1B"]
["Livello pressione sonora","Altissimo","","","dBA","","31","","31","","40","45"]
["","Bassa","","","dBA","26.0","26","26.0","26","26.0","26","30","30.0"]
["","Alta","","","dBA","31.0","27","31.0","27","40.0","33","39","45.0"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","1","Manuale di installazione e uso","1","Manuale di installazione e uso","1","Manuale di installazione e uso","Manuale di installazione e uso","1"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","1","Tubo flessibile di scarico","1","Tubo flessibile di scarico","1","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","1"]
["","Fascetta per tubo di scarico","","","","1","Fascetta per tubo di scarico","1","Fascetta per tubo di scarico","1","Fascetta per tubo di scarico","Fascetta per tubo di scarico","1"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","","8","Rondella per staffa di sospensione","8","Rondella per staffa di sospensione","8","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","8"]
["","Viti","","","","4","Viti","4","Viti","4","Viti","Viti","4"]
["","Guida all'installazione","","","","1","Guida all'installazione","1","Guida all'installazione","1","Guida all'installazione","Guida all'installazione","1"]
["","O ring","","","","2","O ring","2","O ring","2","O ring","O ring","2"]
["","Isolante","","","","6","Isolante","6","Isolante","6","Isolante","Isolante","6"]
["Sistemi di comando","Wired remote control","","","","","BRC315D7","","BRC315D7","","BRC315D7","BRC315D7"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","BRC7E530, BRC7E531"]
["Livello potenza sonora totale","Bassa","","","dBA","36.0","","38.0","","38.0","","","42.0"]
["","Alta","","","dBA","44.0","","44.0","","50.0","","","55.0"]
["Portata acqua","Perdita di carico dell’acqua","Riscaldamento","Alta","kPa","7","","18","","30","","","43"]
["","","Raffrescamento","Alta","kPa","5","","17","","29","","","40"]
["Collegamenti tubazioni","Scarico","","DE","mm","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)"]
["","Acqua","","Ingresso","","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)"]
["","","","Uscita","","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)"]
["Potenza assorbita","Alta","","","kW","0.074","","0.074","","0.090","","","0.118"]
["","Bassa","","","kW","0.060","","0.060","","0.055","","","0.062"]
["Temperatura acqua ammessa","Riscaldamento","","Max.","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","","50 (5)"]
["","","","Min.","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","","5 (5)"]
["","Raffrescamento","","Min.","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","","50 (5)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Profondità","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Altezza","mm","285 (4)","285","285 (4)","285","285 (4)","285","285","285 (4)"]
["Peso","Unità","","","kg","19","19","19","19","19","19","19","19"]
["Ventilatore","Portata d'aria","","Bassa","m³/ora","300","318","318","318","318","318","420","420"]
["","","","Alta","m³/ora","456","468","468","468","660","660","876","876"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS; acqua in ingresso 50°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS; acqua in ingresso 50°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS; acqua in ingresso 50°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS; acqua in ingresso 50°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C"]
["","","","","","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C","(3) - Non introdurre acqua con temperatura inferiore ai 5°C o superiore ai 50°/70°C: potrebbe danneggiare l'unità","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C","(3) - Non introdurre acqua con temperatura inferiore ai 5°C o superiore ai 50°/70°C: potrebbe danneggiare l'unità","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C","(3) - Non introdurre acqua con temperatura inferiore ai 5°C o superiore ai 50°/70°C: potrebbe danneggiare l'unità","(3) - Non introdurre acqua con temperatura inferiore ai 5°C o superiore ai 50°/70°C: potrebbe danneggiare l'unità","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C"]
["","","","","","(4) - Nell'altezza è compreso il quadro elettrico","(4) - Nell'altezza è compreso il quadro elettrico","(4) - Nell'altezza è compreso il quadro elettrico","(4) - Nell'altezza è compreso il quadro elettrico","(4) - Nell'altezza è compreso il quadro elettrico","(4) - Nell'altezza è compreso il quadro elettrico","(4) - Nell'altezza è compreso il quadro elettrico","(4) - Nell'altezza è compreso il quadro elettrico"]
["","","","","","(5) - Non introdurre acqua con temperatura inferiore ai 5°C o superiore ai 50°/70°C: potrebbe danneggiare l'unità","","(5) - Non introdurre acqua con temperatura inferiore ai 5°C o superiore ai 50°/70°C: potrebbe danneggiare l'unità","","(5) - Non introdurre acqua con temperatura inferiore ai 5°C o superiore ai 50°/70°C: potrebbe danneggiare l'unità","","","(5) - Non introdurre acqua con temperatura inferiore ai 5°C o superiore ai 50°/70°C: potrebbe danneggiare l'unità"]