{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWP-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWP02AATN6V3","FWP03AATN6V3","FWP04AATN6V3","FWP05AATN6V3","FWP06AATN6V3","FWP07AATN6V3"]
["Livello pressione sonora","Velocità ventilatore 7","","","dBA","53 (4)","53 (4)","53 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)"]
["Livello potenza sonora totale","Velocità ventilatore 7","","","dBA","58 (3)","58 (3)","58 (3)","60 (3)","60 (3)","60 (3)"]
["Portata acqua","Raffrescamento","","Velocità ventilatore 7","l/ora","418 (1)","502 (1)","555 (1)","799 (1)","847 (1)","1,009 (1)"]
["","Riscaldamento","","Velocità ventilatore 7","l/ora","442 (2)","486 (2)","521 (2)","819 (2)","898 (2)","969 (2)"]
["","Perdita di carico dell’acqua","Riscaldamento","Velocità ventilatore 7","kPa","6 (2)","9 (2)","7 (2)","11 (2)","6 (2)","9 (2)"]
["","","Raffrescamento","Velocità ventilatore 7","kPa","7 (1)","12 (1)","10 (1)","13 (1)","6 (1)","12 (1)"]
["Collegamenti tubazioni","Scarico","","DE","mm","17","17","17","17","17","17"]
["Potenza assorbita","Velocità ventilatore 7","","","kW","0.046","0.046","0.046","0.076","0.076","0.076"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,040","1,040","1,040","1,390","1,390","1,390"]
["","","","Profondità","mm","239","239","239","239","239","239"]
["","","","Altezza","mm","551","551","551","551","551","551"]
["Collegamenti acqua","Batteria primaria","","","poll.","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Peso","Unità","","","kg","26.0","27.0","29.0","35.0","37.0","39.0"]
["Ventilatore","Pressione statica disponibile","","Velocità ventilatore 7","Pa","78","70","70","79","79","79"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5K.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5K.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5K.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5K.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5K.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5K."]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K."]
["","","","","","(3) - Livello di potenza sonora conforme a ISO3741","(3) - Livello di potenza sonora conforme a ISO3741","(3) - Livello di potenza sonora conforme a ISO3741","(3) - Livello di potenza sonora conforme a ISO3741","(3) - Livello di potenza sonora conforme a ISO3741","(3) - Livello di potenza sonora conforme a ISO3741"]
["","","","","","(4) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(4) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(4) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(4) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(4) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(4) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità."]