{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXCQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXCQ20AVEB","FXCQ25AVEB","FXCQ32AVEB","FXCQ40AVEB","FXCQ50AVEB","FXCQ63AVEB","FXCQ80AVEB","FXCQ125AVEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","32.0","34.0","34.0","36.0","37.0","39.0","42.0","46.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","28.0","29.0","30.0","31.0","31.0","32.0","33.0","38.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","30.0","31.0","32.0","33.0","35.0","37.0","38.0","42.0"]
["","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","28.0","29.0","30.0","31.0","31.0","32.0","33.0","38.0"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","32.0","34.0","34.0","36.0","37.0","39.0","42.0","46.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","30.0","31.0","32.0","33.0","35.0","37.0","38.0","42.0"]
["Accessori standard","Manuale d’uso","","","","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso"]
["","Manuale di installazione","","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["","Dichiarazione di conformità","","","","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità"]
["","Schema di installazione","","","","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione"]
["","Fascetta metallica","","","","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico"]
["","Materiale isolante per giunti","","","","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti"]
["","Fascetta rondella","","","","Fascetta rondella","Fascetta rondella","Fascetta rondella","Fascetta rondella","Fascetta rondella","Fascetta rondella","Fascetta rondella","Fascetta rondella"]
["","Materiale sigillante","","","","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante"]
["","Fascette","","","","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette"]
["","Viti","","","","Viti","Viti","Viti","Viti","Viti","Viti","Viti","Viti"]
["","Rivestimento isolante tubazioni per linea di scarico","","","","Rivestimento isolante tubazioni per linea di scarico","Rivestimento isolante tubazioni per linea di scarico","Rivestimento isolante tubazioni per linea di scarico","Rivestimento isolante tubazioni per linea di scarico","Rivestimento isolante tubazioni per linea di scarico","Rivestimento isolante tubazioni per linea di scarico","Rivestimento isolante tubazioni per linea di scarico","Rivestimento isolante tubazioni per linea di scarico"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.031","0.039","0.039","0.041","0.059","0.063","0.090","0.149"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.028","0.035","0.035","0.037","0.056","0.060","0.086","0.146"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","9.0 (1)","14.0 (1)"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Scarico","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","48","50","50","52","53","55","58","62"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","775","775","775","775","990","990","1,445","1,445"]
["","","","Profondità","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Altezza","mm","305","305","305","305","305","305","305","305"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Peso","Unità","","","kg","19","19","19","19","22","25","33","38"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","10.5","11.5","11.5","12","15","16","26","32"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","7.5","8","8","8.5","10.5","11.5","18.5","22.5"]
["Pannello decorativo","Peso","","","kg","10","10","10","10","11","11","13","13"]
["","Modello","","","","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ63HW1","BYBCQ63HW1","BYBCQ125HW1","BYBCQ125HW1"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Profondità","mm","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Larghezza","mm","1,070","1,070","1,070","1,070","1,285","1,285","1,740","1,740"]
["","Colore","","","","Bianco frizzante (6.5Y 9.5/0.5)","Bianco frizzante (6.5Y 9.5/0.5)","Bianco frizzante (6.5Y 9.5/0.5)","Bianco frizzante (6.5Y 9.5/0.5)","Bianco frizzante (6.5Y 9.5/0.5)","Bianco frizzante (6.5Y 9.5/0.5)","Bianco frizzante (6.5Y 9.5/0.5)","Bianco frizzante (6.5Y 9.5/0.5)"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","10.0 (2)","16.0 (2)"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)"]
["","","","","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A"]
["","","","","","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]