{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFN-A2"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXFN50A2VEB","FXFN71A2VEB","FXFN112A2VEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","36.0","41.0","47.0"]
["","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","31.0","33.0","39.0"]
["","","A velocità del ventilatore media","dBA","34.0","37.0","44.0"]
["","Raffrescamento","A velocità del ventilatore bassa","dBA","31.0","33.0","38.0"]
["","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","35.0","40.0","46.0"]
["","","A velocità del ventilatore media","dBA","33.0","36.0","43.0"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","1","1","1"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","1","1","1"]
["","Fascetta per tubo di scarico","","","1","1","1"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","8","8","8"]
["","Viti","","","4","4","4"]
["","Guida all'installazione","","","1","1","1"]
["","Isolante per il collegamento","","","2","2","2"]
["","Materiale di tenuta","","","1","1","1"]
["","Materiale di fissaggio cavi","","","7","7","7"]
["","Fascette","","","1","1","1"]
["Refrigerante","GWP","","","1","1","1"]
["","Tipo","","","R744 (CO2)","R744 (CO2)","R744 (CO2)"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","Ad alta velocità del ventilatore","kW","5.60","8.00","12.50"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","Gas","DE","mm","12.70","12.70","12.70"]
["","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","Scarico","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Sound power level","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","53.0","58.0","63.0"]
["Filtro aria","Tipo","","","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","840","840","840"]
["","","Profondità","mm","840","840","840"]
["","","Altezza","mm","246","246","288"]
["Rivestimento","Materiale","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Peso","Unità","","kg","26","26","29"]
["Pannello decorativo","Peso","","kg","5.5","5.5","5.5"]
["","Modello","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Dimensioni","Altezza","mm","65","65","65"]
["","","Profondità","mm","950","950","950"]
["","","Larghezza","mm","950","950","950"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","Ad alta velocità del ventilatore","kW","6.30","9.00","14.00"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU"]
["","","","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","(9) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(9) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(9) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri."]
["","","","","(10) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(10) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(10) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco."]
["","","","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]