{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":9,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUQ71AVEB","FXUQ71AVEB9","FXUQ100AVEB","FXUQ100AVEB9"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["Accessori standard","Manuale d’uso","","","","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso"]
["","Manuale di installazione","","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["","Dichiarazione di conformità","","","","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico"]
["","Fascetta metallica","","","","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione"]
["","Fascette","","","","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette"]
["","Fascetta rondella","","","","Fascetta rondella","Fascetta rondella","Fascetta rondella","Fascetta rondella"]
["","Materiale isolante per giunti","","","","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti"]
["","Materiale sigillante","","","","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante"]
["","Curva a gomito","","","","Curva a gomito","Curva a gomito","Curva a gomito","Curva a gomito"]
["","Schema di installazione","","","","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione"]
["","Materiale bloccante","","","","Materiale bloccante","Materiale bloccante","Materiale bloccante","Materiale bloccante"]
["","Tubazione a L","","","","Tubazione a L","Tubazione a L","Tubazione a L","Tubazione a L"]
["","Viti","","","","Viti","Viti","Viti","Viti"]
["","Tessuto non tessuto","","","","Tessuto non tessuto","Tessuto non tessuto","Tessuto non tessuto","Tessuto non tessuto"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.090","0.090","0.200","0.200"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.073","0.073","0.179","0.179"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","8.0","8.0","11.2","11.2"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Scarico","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","58","58","65","65"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","950","950","950","950"]
["","","","Profondità","mm","950","950","950","950"]
["","","","Altezza","mm","198","198","198","198"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Resina","Resina","Resina","Resina"]
["","Colore","","","","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante"]
["Peso","Unità","","","kg","26","26","27","27"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","22.5","22.5","31.0","31.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","16.0","16.0","21.0","21.0"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","9.0","9.0","12.5","12.5"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Note","","","","","(1) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(1) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(1) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(1) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(2) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(2) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(2) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(2) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(5) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(5) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(5) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A"]
["","","","","","(6) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(6) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(6) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(6) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(8) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(8) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(8) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(8) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]