{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LCBKQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LCBKQ3AV1"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","Manuale di installazione"]
["","Elementi di fissaggio","","","","Elementi di fissaggio"]
["","Tappo","","","","Tappo"]
["","Attacco di scarico","","","","Attacco di scarico"]
["","Anello di drenaggio","","","","Anello di drenaggio"]
["Capacità di refrigerazione","Temperatura bassa","","kW","kW","3.35 (1)"]
["Campo di funzionamento","Evaporatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","-45"]
["","","","Max.","°CBS","-20"]
["","Ambient temperature","","Max.","°C","43"]
["","","","Min.","°C","-15"]
["Compressore","Numero di giri","","","giri/min","6,540"]
["Peso","Unità","","","kg","47"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","680"]
["","","","Profondità","mm","310"]
["","","","Altezza","mm","480"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco avorio (Codice Munsell: 5Y7.5/1)"]
["Ventilatore","Tipo","","","","Ventilatore elicoidale"]
["","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","m³/min","1.6"]
["Power supply","Fase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Tensione","","","V","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Temp. evaporazione -35°C; temp. esterna 32℃; surriscaldamento aspirazione 10K: temp. di saturazione alla pressione di mandata del compressore ausiliario -10°C"]
["","","","","","(2) - Consultare i disegni per informazioni sul campo di funzionamento e le tabelle delle capacità"]
["","","","","","(3) - Installare il separatore d'olio a 5m dall'unità esterna"]
["","","","","","(4) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra"]