{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRMEQ-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRMEQ3BY1","LRMEQ4BY1"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["","Misure di sicurezza generali","","","","Misure di sicurezza generali","Misure di sicurezza generali"]
["","Etichetta refrigerante per regolamento sui gas fluorurati","","","","Etichetta refrigerante per regolamento sui gas fluorurati","Etichetta refrigerante per regolamento sui gas fluorurati"]
["","Tubazioni ausiliarie","","","","Tubazioni ausiliarie","Tubazioni ausiliarie"]
["","Rimuovere l’etichetta F-gas","","","","Rimuovere l’etichetta F-gas","Rimuovere l’etichetta F-gas"]
["","scheda prodotto progettazione ecocompatibile","","","","scheda prodotto progettazione ecocompatibile","scheda prodotto progettazione ecocompatibile"]
["Capacità di refrigerazione","Temperatura media","","kW","kW","5.90 (1)","8.40 (1)"]
["Peso","Unità","","","kg","126","126"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","9.39","9.39"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","4.50","4.50"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A"]
["Motore ventilatore","Potenza","","","W","70","70"]
["","Azionamento","","","","Azionamento diretto","Azionamento diretto"]
["Scambiatore di calore","Tipo","","","","Batteria con alettatura Cross Fin","Batteria con alettatura Cross Fin"]
["Potenza assorbita","Temperatura media","","Nom.","kW","2.53 (1)","3.65 (1)"]
["COP","Temperatura media","","Nom.","","2.33 (1)","2.30 (1)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","900","900"]
["","","","Profondità","mm","320","320"]
["","","","Altezza","mm","1,345","1,345"]
["Rivestimento","Colour","","","","Bianco Daikin","Bianco Daikin"]
["Ventilatore","Type","","","","Elicoidale","Elicoidale"]
["","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","m³/min","106","106"]
["","Quantità","","","","2","2"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temperatura di evaporazione -10°C; temperatura esterna 32°C; aspirazione SH10°C","(1) - Raffreddamento: temperatura di evaporazione -10°C; temperatura esterna 32°C; aspirazione SH10°C"]
["","","","","","(2) - Dati relativi alla pressione sonora: misurata a 1m dalla parte anteriore dell'unità, a un'altezza di 1,5m","(2) - Dati relativi alla pressione sonora: misurata a 1m dalla parte anteriore dell'unità, a un'altezza di 1,5m"]
["","","","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]