{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRYEQ-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRYEQ16A7Y1"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","1"]
["","Manuale d’uso","","","","1"]
["","Raccordi","","","","1"]
["","Etichetta refrigerante per regolamento sui gas fluorurati","","","","1"]
["","Etichetta relativa alla carica di refrigerante","","","","1"]
["","Etichette multilingue sui gas serra fluorurati","","","","1"]
["Peso","Unità","","","kg","370"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","24.0"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","11.5"]
["","Tipo","","","","R-410A"]
["Motore ventilatore","Potenza","","","W","750"]
["","Azionamento","","","","Azionamento diretto"]
["Scambiatore di calore","Tipo","","","","Batteria con alettatura Cross Fin"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,240"]
["","","","Profondità","mm","765"]
["","","","Altezza","mm","1,680"]
["Rivestimento","Colour","","","","Bianco avorio"]
["Ventilatore","Type","","","","Ventilatore elicoidale"]
["","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","m³/min","230"]
["","Quantità","","","","2"]
["Power supply","Fase","","","","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Tensione","","","V","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Modalità prioritaria di raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU; temperatura esterna 32°CBS; lunghezza delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Modalità prioritaria di raffreddamento: temp. evaporazione -10℃; temperatura esterna 32°CBS; Aspirazione SH: 10℃"]
["","","","","","(3) - Modalità recupero di calore 100%: temp. interna 20°CBS; temperatura esterna 7°CBS, 6°CBU; carico di refrigerazione 18kW; lunghezza delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(4) - Temperatura di saturazione equivalente alla pressione di aspirazione (lato refrigerazione): -10°C (in condizione refrigerata); capacità di connessione per unità di climatizzazione interna: 10HP, con recupero di calore al 100%"]
["","","","","","(5) - Compressore 1"]
["","","","","","(6) - Compressore 2"]
["","","","","","(7) - Compressore 3"]
["","","","","","(8) - Carica unità eseguita dal costruttore"]
["","","","","","(9) - Installare il separatore d'olio a 5m dall'unità esterna"]
["","","","","","(10) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]
["","","","","","(11) - Per ulteriori informazioni sugli accessori standard, consultare il manuale di installazione/manuale operativo"]
["","","","","","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]