{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MACAO"]
[]
[]
[]
[]
["","MACAO100_EU_403755","MACAO100_UK_403779","MACAO145_EU_403756","MACAO145_UK_403780","MACAO210_EU_403757","MACAO210_UK_403781"]
["Note","(1) - Risultati del test energetico per la classe climatica 3, procedure di verifica ai sensi di EN 23953-2 (apertura sportelli iniziale, accensione luce LED per 12h con apertura sportelli, uno sbrinamento al giorno)","(1) - Risultati del test energetico per la classe climatica 3, procedure di verifica ai sensi di EN 23953-2 (apertura sportelli iniziale, accensione luce LED per 12h con apertura sportelli, uno sbrinamento al giorno)","(1) - Risultati del test energetico per la classe climatica 3, procedure di verifica ai sensi di EN 23953-2 (apertura sportelli iniziale, accensione luce LED per 12h con apertura sportelli, uno sbrinamento al giorno)","(1) - Risultati del test energetico per la classe climatica 3, procedure di verifica ai sensi di EN 23953-2 (apertura sportelli iniziale, accensione luce LED per 12h con apertura sportelli, uno sbrinamento al giorno)","(1) - Risultati del test energetico per la classe climatica 3, procedure di verifica ai sensi di EN 23953-2 (apertura sportelli iniziale, accensione luce LED per 12h con apertura sportelli, uno sbrinamento al giorno)","(1) - Risultati del test energetico per la classe climatica 3, procedure di verifica ai sensi di EN 23953-2 (apertura sportelli iniziale, accensione luce LED per 12h con apertura sportelli, uno sbrinamento al giorno)"]
["Note","(2) - Con dotazioni interne relative al processo","(2) - Con dotazioni interne relative al processo","(2) - Con dotazioni interne relative al processo","(2) - Con dotazioni interne relative al processo","(2) - Con dotazioni interne relative al processo","(2) - Con dotazioni interne relative al processo"]