{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK70ZW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK70ZVM-W"]
["Tipo","","","","","Purificatore e umidificatore d'aria"]
["Applicazione","","","","","Tipo a pavimento"]
["Rivestimento","Colore","","","","White (9.9YR/9.4/0.2)"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","760"]
["","","","Larghezza","mm","315"]
["","","","Profondità","mm","315"]
["Peso","Unità","","","kg","12.5"]
["Area del locale applicabile","m²","","","","48 (1), 96 (2)"]
["CADR","m³/ora","","","","375"]
["Filtro purificatore dell'aria","Potenza assorbita","","Turbo","kW","0.082"]
["","","","M","kW","0.020"]
["","","","B","kW","0.011"]
["","","","Silent","kW","0.010"]
["Modalità umidificazione","Potenza assorbita","","Turbo","kW","0.084"]
["","","","M","kW","0.023"]
["","","","B","kW","0.012"]
["","","","Silent","kW","0.010"]
["","Capacità del serbatoio acqua","","","l","3.4"]
["Livello pressione sonora","Filtro purificatore dell'aria","","Turbo","dBA","54"]
["","","","Media","dBA","37"]
["","","","Bassa","dBA","27"]
["","","","Silent","dBA","18"]
["","Modalità umidificazione","","Turbo","dBA","54"]
["","","","Media","dBA","37"]
["","","","Bassa","dBA","27"]
["","","","Silent","dBA","18"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Filtro purificatore dell'aria","Turbo","m³/ora","420"]
["","","","Media","m³/ora","210"]
["","","","Bassa","m³/ora","132"]
["","","","Silent","m³/ora","84"]
["","","Modalità umidificazione","Turbo","m³/ora","420"]
["","","","Media","m³/ora","210"]
["","","","Bassa","m³/ora","132"]
["","","","Silent","m³/ora","84"]
["Metodo di abbattimento delle polveri","","","","","Filtro elettrostatico HEPA"]
["Deodorizing method","","","","","Flash streamer + Catalizzatore deodorizzante"]
["Accessori standard","Filtro elettrostatico HEPA","","","","1"]
["","Filtro di umidificazione","","","","2"]
["","Filtro deodorizzante","","","","1"]
["","Manuale di installazione e uso","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["Cavo di alimentazione","m","","","","2"]
["Power supply","Fase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220-230"]
["Note","","","","","(1) - La zona di distribuzione è adeguata per il funzionamento dell’unità alla velocità massima del ventilatore (AA). Per zona di distribuzione si intende lo spazio entro il quale è possibile rimuovere una certa quantità di particelle di polvere in 30 minuti."]
["","","","","","(2) - Conversione agli standard NRCC dai valori di prova in conformità a JEM1467."]
["","","","","","(3) - Conversione agli standard CADR dai valori di prova in conformità a JEM1467."]
["","","","","","(4) - La quantità di umidificazione varia in base alla temperatura e all'umidità esterna e interna. Condizione di misurazione: 20°C di temperatura, 30% di umidità."]
["","","","","","(5) - I livelli di rumorosità durante il funzionamento corrispondono alla media dei valori misurati ad 1 m dalla parte frontale, sinistra, destra e superiore dell'unità. (Corrispondono ai valori misurati in una camera anecoica)"]
["","","","","","(6) - Il filtro elettrostatico HEPA e i filtri di umidificazione sono collegati all’unità."]
["","","","","","(7) - Requisiti per la conformità alla norma JEM1467."]
["","","","","","(8) - Viene visualizzato \"HI\" quando la concentrazione di PM2.5 supera i 99 µg/m3."]