{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","PS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","MPS1110YA11A","BPS3115YA11A","BPS3224YA11A","BPS3112YA11A","BPS3230YA11A","MPS3112YA11A","MPS1107YA11A","MPS3220YA11A"]
["Dimensioni","Unità","Altezza","mm","745","850","850","850","850","850","745","850"]
["","","Larghezza","mm","400","650","650","650","650","650","400","650"]
["","","Profondità","mm","935","1010","1010","1010","1010","1010","935","1010"]
["Peso","Unità","","kg","50","87.6","105.4","87.6","105.4","87.6","50","93"]
["Compressore","Tipo","","","Alternativo ermetico (controllo ON/OFF)","Alternativo ermetico (controllo ON/OFF)","Alternativo ermetico (controllo ON/OFF)","Alternativo ermetico (controllo ON/OFF)","Alternativo ermetico (controllo ON/OFF)","Alternativo ermetico (controllo ON/OFF)","Alternativo ermetico (controllo ON/OFF)","Alternativo ermetico (controllo ON/OFF)"]
["Caratteristiche del foro in cui verranno sistemate le unità (installazione accavallata)","Altezza","","mm","88","145","145","145","145","145","88","145"]
["Condensatore","Portata d'aria","","m³/ora","530 (1)","930 (1)","1,030 (1)","930 (1)","1,030 (1)","930 (1)","530 (1)","1,030 (1)"]
["Sbrinamento","","","","Gas caldo","Gas caldo","Gas caldo","Gas caldo","Gas caldo","Gas caldo","Gas caldo","Gas caldo"]
["Evaporatore","Gittata d'aria","","m","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5 (3)"]
["Campo di funzionamento","Temperatura cella frigorifera","Min.","°C","-5","-25","-25","-25","-25","-5","-5","-5"]
["","","Max.","°C","10","-15","-15","-15","-15","10","10","10"]
["","Temperatura esterna","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","Max.","°C","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["Refrigerante","Tipo","","","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290"]
["","GWP","","","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02"]
["Alimentazione","Tensione","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["","Fase","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Frequenza","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["Note","","","","(1) - Conforme a EN ISO 5801","(1) - Conforme a EN ISO 5801","(1) - Conforme a EN ISO 5801","(1) - Conforme a EN ISO 5801","(1) - Conforme a EN ISO 5801","(1) - Conforme a EN ISO 5801","(1) - Conforme a EN ISO 5801","(1) - Conforme a EN ISO 5801"]
["","","","","(2) - Secondo UNI EN ISO 3746","(2) - Secondo UNI EN ISO 3746","(2) - Secondo UNI EN ISO 3746","(2) - Secondo UNI EN ISO 3746","(2) - Secondo UNI EN ISO 3746","(2) - Secondo UNI EN ISO 3746","(2) - Secondo UNI EN ISO 3746","(2) - Secondo UNI EN ISO 3746"]
["","","","","(3) - Conforme a CECOMAF GT 6-001 (velocità finale = 0,25 m/s)","(3) - Conforme a CECOMAF GT 6-001 (velocità finale = 0,25 m/s)","(3) - Conforme a CECOMAF GT 6-001 (velocità finale = 0,25 m/s)","(3) - Conforme a CECOMAF GT 6-001 (velocità finale = 0,25 m/s)","(3) - Conforme a CECOMAF GT 6-001 (velocità finale = 0,25 m/s)","(3) - Conforme a CECOMAF GT 6-001 (velocità finale = 0,25 m/s)","(3) - Conforme a CECOMAF GT 6-001 (velocità finale = 0,25 m/s)","(3) - Conforme a CECOMAF GT 6-001 (velocità finale = 0,25 m/s)"]