{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":95,"n_cols":23,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RWEYQ-T9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RWEYQ8T9Y1B","RWEYQ10T9Y1B","RWEYQ12T9Y1B","RWEYQ14T9Y1B","RWEYQ16T9Y1B","RWEYQ18T9Y1B","RWEYQ20T9Y1B","RWEYQ24T9Y1B","RWEYQ26T9Y1B","RWEYQ28T9Y1B","RWEYQ22T9Y1B","RWEYQ30T9Y1B","RWEYQ32T9Y1B","RWEYQ34T9Y1B","RWEYQ36T9Y1B","RWEYQ38T9Y1B","RWEYQ40T9Y1B","RWEYQ42T9Y1B"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","48.0 (10)","50.0 (10)","56.0 (10)","58.0 (10)","51.0 (10)","52.0 (10)","53.0 (10)","59.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","57.0 (10)","55.0 (10)","58.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","62.0 (10)","62.0 (10)","63.0 (10)"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuale d’uso","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Raccordi","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubazioni di alimentazione dell'acqua con filtro","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Gamma capacità","HP","","","","8","10","12","14","16","18","20","24","26","28","22","30","32","34","36","38","40","42"]
["ηs,c","%","","","","326.8","307.8","359.0","330.7","307.6","308.7","298.1","342.6","322.5","306.1","311.3","308.3","318.2","342.5","352.3","338.8","341.4","332.9"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione B (30°C - 27/19), torre di raffreddamento (entrata/uscita) 26/*","","EERd","%","6.9","6.3","7.0","6.3","6.5","6.5","6.3","7.0","6.6","6.3","6.6","6.3","6.5","6.7","7.0","6.7","6.5","6.3"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","37.1","41.3","49.4","54.2","58.9","45.3","61.9","66.0","70.0","74.1","78.8","83.6","88.4"]
["","Condizione A (35°C - 27/19), torre di raffreddamento (entrata/uscita) 30/35","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","50.4","56.0","67.0","73.5","80.0","61.5","84.0","89.5","95.0","100.5","107.0","113.5","120.0"]
["","","","EERd","%","5.6","4.6","5.4","4.2","5.1","5.0","4.6","5.4","4.9","4.5","5.0","4.6","4.9","5.1","5.4","5.0","4.7","4.5"]
["","Condizione D (20°C - 27/19), torre di raffreddamento (entrata/uscita) 18/*","","Pdc","kW","7.9","7.9","8.2","8.4","9.4","10.6","11.8","14.1","15.5","16.8","13.0","17.7","18.8","20.0","21.2","22.5","24.5","25.3"]
["","","","EERd","%","11.9","12.3","14.9","15.6","11.0","10.1","9.9","11.5","10.8","10.2","9.4","11.6","11.2","13.5","13.1","12.8","15.4","15.4"]
["","Condizione C (25°C - 27/19), torre di raffreddamento (entrata/uscita) 22/*","","EERd","%","10.1","9.1","10.5","9.4","9.0","9.5","9.1","10.5","9.9","9.4","9.8","9.1","9.6","10.1","10.5","10.1","9.7","9.4"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","23.9","26.5","31.7","34.8","37.9","29.1","39.8","42.4","45.0","47.6","50.7","53.8","56.8"]
["SCOP","","","","","13.3","11.8","11.1","10.1","11.7","12.5","11.9","11.1","10.4","9.9","11.4","11.9","11.6","11.4","11.2","10.7","10.3","10.0"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico a Inverter tipo Scroll","Compressore ermetico a Inverter tipo Scroll","Compressore ermetico a Inverter tipo Scroll","Compressore ermetico a Inverter tipo Scroll"]
["Peso","Unità","","","kg","195","195","197","197"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","16.5","16.5","20.0","20.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","7.9","7.9","9.6","9.6"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Sistema","Outdoor unit module 2","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T","RWEYQ12T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T","RWEYQ14T"]
["","Modulo unità esterna 1","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T"]
["Indice unità interna","Min.","","","","100.0","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","300.0","325.0","350.0","275.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0"]
["","Max.","","","","300.0","375.0","450.0","525.0","600.0","675.0","750.0","900.0","975.0","1,050.0","825.0","1,125.0","1,200.0","1,275.0","1,350.0","1,425.0","1,500.0","1,575.0"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","44.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","67.0 (1)","73.5 (1)","80.0 (1)","61.5 (1)","84.0 (1)","89.5 (1)","95.0 (1)","100.5 (1)","107.0 (1)","113.5 (1)","120.0 (1)"]
["Comb. consigliata","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","18 x FXMQ50P7VEB","13 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1","4.9"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5","135.0"]
["","","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condizione D (12°C)","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.9","8.8","8.8","9.2","8.6","8.7","9.6","11.5","12.7","13.9","10.6","17.7","17.7","17.6","17.6","18.5","19.6","20.8"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","19.1","20.1","19.3","23.8","17.8","17.7","18.3","16.7","15.8","16.0","17.0","19.4","19.4","19.3","19.3","18.8","18.9","18.4"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","13.0","11.4","10.7","9.5","11.4","12.1","11.4","10.7","10.0","9.5","11.0","11.4","11.1","10.9","10.7","10.2","9.8","9.5"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.5","17.0","20.2","24.3","26.9","30.4","33.9","40.4","44.4","48.5","37.2","50.9","54.1","57.3","60.6","64.6","68.6","72.7"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","19.1","16.8","15.5","14.3","16.3","17.8","16.8","15.5","14.8","14.3","16.1","16.8","16.3","15.9","15.5","15.0","14.6","14.3"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.9","10.9","13.0","15.8","17.5","19.8","21.8","26.0","28.6","31.2","23.9","32.7","34.8","36.9","38.9","41.5","44.1","46.7"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","8.1","7.1","6.6","5.8","6.9","7.5","7.1","6.6","6.1","5.7","6.8","7.1","6.9","6.7","6.6","6.3","6.0","5.7"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","22.1","27.9","33.2","39.6","44.2","50.0","55.7","66.3","73.0","79.6","61.0","83.6","88.9","94.2","99.5","106.2","112.8","119.4"]
["","TBivalent","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5","135.0"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1","4.9"]
["Collegamenti tubazioni","Gas AP/BP","","DE","mm","15.9 (12), 19.1 (13)","19.1 (12), 22.2 (13)","19.1 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 41.3 (13)","41.3 (13), 34.9 (12)","41.3 (13), 34.9 (12)","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["","Liquido","","DE","mm","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","19.10","19.10","15.90","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10"]
["","","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)"]
["","Gas","","DE","mm","19.1 (11)","22.2 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)"]
["","","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["SEER","","","","","8.4","7.9","9.2","8.5","7.9","7.9","7.7","8.8","8.3","7.9","8.0","7.9","8.2","8.8","9.0","8.7","8.7","8.5"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","65.0 (9)","71.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","68.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","78.0 (9)","78.0 (9)","79.0 (9)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","767","767","767","767"]
["","","","Profondità","mm","560","560","560","560"]
["","","","Altezza","mm","980","980","980","980"]
["ηs,h","%","","","","524.3","465.9","436.0","397.1","459.2","491.1","466.8","434.5","406.9","387.9","447.9","467.2","456.1","447.0","438.5","419.4","404.4","391.2"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità nominale,h","","","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","62.5","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5","135.0"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temperatura acqua in ingresso: 30°C, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m."]
["","","","","","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(2) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998","(3) - Raffrescamento T3: Temperatura interna 29°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 7,6m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Raffrescamento T1: Temperatura interna 27°CBS/19°CBU Temp. acqua in entrata 30°C Portata d'acqua nominale Lunghezza equivalente delle tubazioni 15,5m Dislivello 0m Potenza assorbita unità interne compresa  Conformità con la norma AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temperatura acqua in entrata: 20°C; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2.","(8) - Portata d'acqua per il test delle prestazioni conforme alle condizioni nominali standard espresse nella norma EN 14511-2."]
["","","","","","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(9) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(10) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas","(11) - Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo del gas"]
["","","","","","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore","(12) - In caso di sistema a recupero di calore"]
["","","","","","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore","(13) - In caso di sistema a pompa di calore"]
["","","","","","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(14) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C","(15) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 30°C"]
["","","","","","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(16) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(17) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(18) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(19) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(20) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente."]
["","","","","","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(21) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(22) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(23) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(24) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA"]
["","","","","","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito","(26) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(27) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]
["","","","","","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(28) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard"]