{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":16,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXJ-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXJ20M2V1B","RXJ20M3V1B","RXJ20M5V1B","RXJ25M2V1B","RXJ25M3V1B","RXJ25M5V1B","RXJ35M2V1B","RXJ35M3V1B","RXJ35M5V1B","RXJ50MV1B","RXJ50M2V1B"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Bassissimo","m³/min","29.3","","","29.3","","","29.3","","","38.5"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","m³/min","25.6","","","25.6","","","25.6","","","34.3"]
["","","","Bassissimo","cfm","1035","","","1035","","","1035","","","1359"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","cfm","904","","","904","","","904","","","1211"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","550","550","550","550","550","550","550","550","550","735","735"]
["","","","Larghezza","mm","765","765","765","765","765","765","765","765","765","825","825"]
["","","","Profondità","mm","285","285","285","285","285","285","285","285","285","300","300"]
["Peso","Unità","","","kg","34","32","32","34","32","32","34","32","32","44","44"]
["Motore del ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","760","","","760","","","760","","","620"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","740","","","740","","","740","","","620"]
["Compressore","Type","","","","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CBU","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","20"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","46","","","46","","","48","","","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","","46","46","","46","46","","49","49"]
["","","","Bassa","dBA","","","","","","","","","","","45"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","47","","","47","","","48","","","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","","47","47","","47","47","","49","49"]
["","","","Bassa","dBA","","","","","","","","","","","45"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Carica","","","kg","0.72","0.76","0.76","0.72","0.76","0.76","0.72","0.76","0.76","1.30","1.3"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","0.5","0.52","0.52","0.5","0.52","0.52","0.5","0.52","0.52","0.9","0.88"]
["","GWP","","","","675","675.0","675.0","675","675.0","675.0","675","675.0","675.0","675","675"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","20","20","20","20","20","20","20","20","20","30","30"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","15","15.0","15.0","15","15.0","15.0","15","15.0","15.0","20"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1","1","","1","1","","1","1","","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","","1","1","","1","1","","1"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - 220V","","","(1) - 220V","","","(1) - 220V","","","(1) - 220V"]
["","","","","","(2) - 230V","","","(2) - 230V","","","(2) - 230V","","","(2) - 230V"]
["","","","","","(3) - 240V","","","(3) - 240V","","","(3) - 240V","","","(3) - 240V"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Accessori standard","Refrigerant charge label","","","","","1","","","1","","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","","1","","","1","","","1"]
["","General safety precautions","","","","","1","","","1","","","1"]