{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":20,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","UATYQ-CY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","UATYQ250MCY1","UATYQ250MCY17","UATYQ250MCY18","UATYQ350MCY17","UATYQ350MCY1","UATYQ450MCY17","UATYQ450MCY18","UATYQ450MCY1","UATYQ550MCY1","UATYQ550MCY17","UATYQ600MCY17","UATYQ600MCY1","UATYQ700MCY17","UATYQ700MCY1","UATYQ900MCY17"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","","dBA","68 (1)","68 (1)","68 (1)","64 (1)","64 (1)","65 (1)","65 (1)","65 (1)","68 (1)","68 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","","Max.","°CBS","52","","","","52","","","52","52","","","52","","52","52"]
["","","","Min.","°CBS","0","","","","0","","","0","0","","","0","","0","0"]
["","Riscaldamento","","Max.","°CBU","18","","","","18","","","18","18","","","18","","18","18"]
["","","","Min.","°CBU","-15","","","","-15","","","-15","-15","","","-15","","-15","-15"]
["Attacchi delle tubazioni evaporatore","Dimensione scarico condensa","","DE","mm","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","27.340 (3)","27.340 (3)","27.340 (3)","35.580 (3)","35.580 (3)","44.720 (3)","44.720 (3)","44.720 (3)","55.690 (3)","55.690 (3)","66.820 (3)","66.820 (3)","72.600 (3)","72.600 (3)","90.000 (3)"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","8.140","8.140","8.140","10.780","10.780","13.040","13.040","13.040","16.740","16.740","19.650","19.650","21.610","21.610","28.5"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","","7.330","7.330","10.840","","12.860","12.860","","","15.540","18.580","","21.420"]
["Sound power level","Raffrescamento","","","dBA","82","82","82","83","83","83","83","83","87","87","90","90","90","90","90"]
["COP","","","","","3.40","3.40","3.40","3.21","3.21","3.25","3.25","3.25","3.47","3.47","3.32","3.32","3.25","3.25","3.15"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,638","1,638","1,638","2,209","2,209","2,209","2,209","2,209","2,209","2,209","2,209","2,209","2,209","2,209","2,209"]
["","","","Profondità","mm","2,063","2,063","2,063","2,113","2,113","2,113","2,113","2,113","2,670","2,670","2,670","2,670","2,670","2,670","2,670"]
["","","","Altezza","mm","1,150","1,150","1,150","1,028","1,028","1,130","1,130","1,130","1,048","1,048","1,302","1,302","1,454","1,454","1,454"]
["Rivestimento","Colore","","","","Grigio chiaro","Bianco avorio","Grigio chiaro","Bianco avorio","Grigio chiaro","Bianco avorio","Grigio chiaro","Grigio chiaro","Grigio chiaro","Bianco avorio","Bianco avorio","Grigio chiaro","Bianco avorio","Grigio chiaro","Bianco avorio, Grigio chiaro"]
["Peso","Unità","","","kg","","","445","","","","610"]
["EER","","","","","3.36","3.36","3.36","3.30","3.30","3.43","3.43","3.43","3.33","3.33","3.40","3.40","3.36","3.36","3.16"]
["Condensatore","Portata d'aria","","Raffrescamento","m³/min","","","","","","","","","","","","","","","600.36"]
["","Refrigerante","","Carica","TCO2Eq","12.7","12.7","12.7","12.1","12.1","15","15","15","18.2","18.2","21.7","21.7","24.2","24.2","24.2"]
["","","","GWP","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","","","Tipo","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","24.910 (3)","24.910 (3)","24.910 (3)","34.790 (3)","34.790 (3)","41.790 (3)","41.790 (3)","41.790 (3)","53.930 (3)","53.930 (3)","61.690 (3)","61.690 (3)","69.610 (3)","69.610 (3)","87.896 (3)"]
["Evaporatore","Lato mandata","Ventilatore","Prevalenza nominale","Pa","147","147","147","147","147","147","147","147","206","206","206","206","206","206","206"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(1) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore."]
["","","","","","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151.","(2) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151."]
["","","","","","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU"]
["","","","","","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU"]
["","","","","","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616.","(5) - I livelli di pressione sonora vengono misurati in conformità allo standard JIS B 8616."]
["","","","","","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(6) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent"]
["","","","","","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]